|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Logo_Baytex.jpg |

Портал теплоизоляции  [www.tutteplo.tu](http://www.tutteplo.tu/) представляет - Сетки стеклотканевые армирующие Крепикс ( компании Бау Текс )

Стеклосетки Крепикс

Стеклосетки представляют собой стеклянную ткань, полученную переплетением нитей из стекловолокна, с  определенным размером ячеек. Стеклосетки в зависимости от плотности, размера ячейки и вида полимерной пропитки обладают различными характеристиками и применяются во множестве областей.

Стеклосетки Крепикс активно используются в строительстве для армирования штукатурки, поверхностей в системах внешнего утепления, наливных полов и гидроизоляции плоских крыш.

За счет своих прочностных свойств отлично предотвращает образование локальных и глобальных трещин. Стеклосетка является внутренним "скелетом" штукатурного слоя.

В описании термины  – основа и уток.  В текстильной промышленности: основа – это вертикальная нить, уток – это продольная нить. Разрывная нагрузка по основе обозначает устойчивость к вертикальным нагрузкам, разрывная нагрузка по утку обозначает устойчивость к горизонтальным нагрузкам.

Стеклосетки  Крепикс  соответствуют необходимым техническим требованиям, сертифицированы.

 Стеклосетка Крепикс 1300 СВУ-120

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Krepiks2.jpg |

Фасадные  стеклосетки – допущенные на рынок Российской Федерации, обязаны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, противопожарным требованиям, нормам экологической безопасности.

Использование стеклосетки фасадной, взамен стальной, значительно упрощает технологию утепления наружных стен здания. Благодаря  относительного небольшому весу легко крепится на стене.

Стеклосетка Крепикс 1500 СВУ-145

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Krepiks3.jpg |

Фасадная стеклосетка ценится за свои свойства:

легкий вес, удобство в транспортировке и монтаже;

коррозионную устойчивость;

устойчивость к колебаниям температуры;

устойчивость к агрессивным средам, в широком диапазоне, от кислых до щелочных;

прочность к механическим воздействиям на разрыв, изгиб, другим;

экологическую безопасность.

Стеклосетка Крепикс 1800 СНУ-160

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Krepiks4.jpg |

На основании лабораторных испытаний устанавливают устойчивость стеклосетки фасадной щелочестойкой в агрессивной среде, при значениях рН  (значение водородного показателя затвердевшей цементно-песчаной смеси) из которой состоит штукатурка. Стеклосетка не уступает, часто превышает, прочность металлической сетки в аналогичных условиях.

Стеклосетка Крепикс 2000 СНУ - 165

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Krepiks.jpg |

Применение армирующей основы для штукатурки является обязательным условием качественного выполнения работ. Стеклосетки Крепикс  удобены в применении, выпускаются в рулонах разных цветов.

Стеклосетка Крепикс Панцирная САУ - 320

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Krepiks_SAU320.jpg |

Армирование штукатурных составов в фасадных системах с тонким наружным  штукатурным слоем на цокольных и первых этажах зданий.