**Фасадная стеклосетка TG-TEXTOLAN 12**

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Textilglas.jpg |

Портал теплоизоляции  [www.tutteplo.tu](http://www.tutteplo.tu) представляет - Сетки стеклотканевые армирующие TG-Textolan производства компании Textilglas GmbH, Гемания

Сетки стеклотканевые армирующие TG- TEXTOLAN марок TG 12, TG 15 , TG 16 и

TG 17/1(панцирная) для систем фасадного утепления.

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasTG12Foto.jpg |

**Сетка стеклотканевая армирующая TG- TEXTOLAN TG 12 для систем фасадного утепления**

ТС-07-1331-06

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasTG15Foto.jpg |

**Сетка стеклотканевая армирующая TG- TEXTOLAN TG 12 для систем фасадного утепления**

ТС-07-1331-06

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasTG16Foto.jpg |

**Сетка стеклотканевая армирующая TG- TEXTOLAN TG 12 для систем фасадного утепления**

ТС-07-1331-06

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasTG17Foto.jpg |

**Сетка стеклотканевая армирующая TG- TEXTOLAN TG 17/1 для систем фасадного утепления**

ТС-07-1331-06

Панцирная сетка отвечает наиболее высоким требованиям по прочности, обеспечивает дополнительную стабильность в областях повышенной механической нагрузки.

Армирующие сетки для систем «мокрого» утепления фасадов и наружных отделочных работ предназначены для надежного армирования штукатурного слоя на внешних стенах зданий.

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasSetkaFoto1.jpg |

Фасадные стеклотканевые сетки **TG-Textilglas** обладают рядом отличительных характеристик, гарантирующих безупречное качество стабильности теплоизоляционной системы:

· имеют высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям

· способствуют преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха

· благодаря особой обработке полимерами обладают высокой устойчивостью к воздействию щелочных компонентов даже в условиях повышенной влажности

· предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях

Армирующие сетки TG-Textilglas для надёжного армирования любых поверхностей.

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasSetkaFoto6.jpg |

C теклотканевая сетка используется для надёжного армирования штукатурного слоя на внешних и внутренних стенах зданий, а также для «мокрого» утепления фасадов. Кроме того, она особенно эффективна при реконструкции старых зданий.

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasSetkaFoto9.jpg |

C теклосетка TG - TEXTOLAN может быть использована во всех системах фасадного утепления. Данные системы предназначены для повышения термического сопротивления наружных стен зданий и являются самым эффективным методом сбережения тепловой энергии. Улучшает механическую прочность штукатурного слоя, надёжно защищая от образования трещин.

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/TextilglasSetkaFoto12.jpg |