|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Logo_Alabuga.jpg |

Портал теплоизоляции  [www.tutteplo.tu](http://www.tutteplo.tu/) представляет - Сетки стеклотканевые армирующие фасадные ООО " П-Д Татнефть- Алабуга Стекловолокно" :

Стеклосетка GW 545-4х5-145-100-050

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Alabuga2.jpg |

Описание

Стеклосетка производится из стеклянных нитей и ровингов перевивочным переплетением с размером ячеек 4-5 мм и шириной 10-110см.

Применение

для армирования штукатурных фасадов;

для защиты поверхности от образования трещин;

для армирования мест соединения оконных и дверных коробок к стенам;

для системы внешнего утепления;

для армирования самовыравнивающихся полов

Свойства

обладают высокой щелочноустойчивостью;

имеют высокую сопротивляемость к разрывам;

способствуют гашению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры;

предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях.

Стеклосетка GW 545-4х4-160-100-050

|  |
| --- |
| http://tutteplo.ru/images/Steklosetka_Alabuga.jpg |

Описание

Стеклосетка производится из стеклянных нитей и ровингов перевивочным переплетением с размером ячеек 4-4 мм и шириной 100см.

Применение

для армирования штукатурных фасадов;

для защиты поверхности от образования трещин;

для армирования мест соединения оконных и дверных коробок к стенам;

для системы внешнего утепления;

для армирования самовыравнивающихся полов

Свойства

обладают высокой щелочноустойчивостью;

имеют высокую сопротивляемость к разрывам;

способствуют гашению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры;

предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях.